**供应商报价单**

**项目名称：**杨凌职业技术学院南校区操场高杆灯灯具更换项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 | 更换操场高杆LED投光灯（含购买新灯具、旧灯具拆卸及新灯具安装）。  灯具参数：每套功率为400W,电压220V,色温为白光，防水等级为IP66,照射距离≥60m,理论寿命≥50000H。 | 套 | 46 |  |  |
| 合计 | 大写金额： | | | | |

备注：总报价包含规费、措施费、税金，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

**法定代表人（授权委托人）签字：**

**（单位公章）**

                            年   月   日

**投标人承诺书**

**项目名称：**杨凌职业技术学院南校区操场高杆灯灯具更换项目。

**本公司（单位）承诺：**

在参加本次询价的活动中，保证做到：

一、完全响应本项目各项要求。

二、在规定时间内，保质保量交付该项目内容。

三、保证遵守法律法规，对所作出的承诺负责。

四、保证提供灯具产品质量符合国家标准及甲方参数要求，灯具产品质保期从验收合格之日起质保三年。

五、保证灯具拆卸及安装过程中按规范安全操作，操作过程中安全责任自行负责。

**法定代表人（授权委托人）签字：**

**（单位公章）**

                            年   月   日